**Система роликов и направляющих для балки х/к 71х60х3,5 L=6240мм**

Данная система подходит для любых видов щитов, сделанных самостоятельно. В комплект входит все необходимое для сборки и установки сдвижных ворот.



Комплект содержит:


- Балка 71х60х3,5, L = 6240 мм



- Роликовые опоры — 2 шт




- Ловитель нижний — 1 шт



- Устройства направляющие — 2 шт



- Крышки для балки — 2 шт



Допустимая нагрузка- 400 кг (кН).

Правильная установка и эксплуатация комплектующих обеспечат надежность и долговечность работы. Для этого необходимо:

- после установки системы каждые 6 месяцев производить внешний осмотр изделия;

- при осмотре удостоверьтесь в жесткости крепления элементов к полотну ворот, в отсутствии мест со слабыми соединениями, в отсутствии внешних механических повреждений;

- использование систем роликов и направляющих допускается при температуре окружающей среды от -30 до +40 градусов и относительной влажности 75%.

При эксплуатации систем роликов и направляющих для балки х/к 71\*60\*3,5, L=6240 мм ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подвергать ударам и рывкам роликовые опоры;

- при чистке комплектующих использовать вещества, которые могут повредить их поверхность;

- установка не предусмотренного производителем оборудования, изменяющего весовые, ветровые и другие нагрузки конструктивных элементов комплектации.

Любое вмешательство в стандартные решения производителя может повлечь потерю прочностных характеристик конструкции.